Приложение №1

# ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**за обществена поръчка с предмет:**

„Доставка на един брой фабрично нов лек автомобил за нуждите на община Маджарово "

Доставеният автомобил следва да отговаря на следните минимални технически и функционални характеристики:

# Двигател:

* Работен обем – до 2000 куб.см
* Мощност- 190 к.с.
* Вид гориво-дизел
* Брой цилиндри - 4 бр.
* Емисионен стандарт - ЕВРО 6

# Ходова част:

* Тип задвижване: 4x4
* Брой места: 4+1- седан
* Предавки- минимум 7 скорости, автоматична скоростна кутия

# Цветове, интериор, екстериор:

* Цвят на екстериора- черен или тъмен цвят
* Интериор – тъмна тапицерия - текстил
* Екстериор – лети джанти, автоматично сгъващи се странични огледала, LED задни светлини

# Минимални изисквания за базово оборудване:

|  |
| --- |
| Двузонов климатроник с електронно регулиране на температурата |
| Airbag за водача и пътника до него |
| Странични въздушни възглавници за водача и пътника до него |
| Въздушни възглавници - завеси за всички пътници |
| Start-Stop система система за рекуперация на спирачната енергия |
| Темпомат и ограничител на скоростта |
| ESC включващо ABS, ЕBV, MSR, ASR, EDS, HDA, DSR, RBS, CBC и XDS |
| мултиколизионна спирачка |
| система против потегляне по наклон |
| система за следене на налягането в гумите |
| Радиоапарат |
| Звукова система |
| KESSY - безключово отключаване и заключване на автомобила, и палене и гасене на двигателя |
| Централно заключване с дистанционно и два сгъваеми ключа |
| LED главни фарове и стопове - топ версия с матрични светлини и пръскачки |
| Фарове за мъгла с функция |
| Електромеханична паркинг спирачка |
| Бордкомпютър с цветен дисплей |
| Предни и задни електрически стъкла |
| Волан с електомеханичен усилвател и регулиранепо височина и дължина |
| Малък кожен пакет с 3 спицов мултифункционален волан |
| Управление на радиото и телефона от волана |
| Универсална Bluetooth подготовка за GSM |
| Сензор за дъжд вграден в ахроматично огледало за обратно виждане |
| Ахроматични оглeдала за обратно виждане |
| Електрически странични огледала с подгряване и вградени мигачи |
| Предни седалки с регулиране по височина и лумбални опори |
| Подгряване на предни седалки |
| Триточкови колани и регулируеми подглавници за всички места |
| Имобилайзер |
| Прекъсване на горивото при удар |
| Звукова сигнализация за забравени светлини и незакопчан колан |
| Механични щори за задни странични стъкла |
| Регулиране на височината на фаровете от мястото на водача |
| Две отделения за чадър в предните врати, вкл. 1 чадър. |
| Изход 12V в багажното отделение |
| Електрическо отваряне и затваряне на капака на багажното отделение |
| Навигационна система с тъч скийн дисплей |

# Условия на гаранцията

Възложителят определя минимален гаранционен срок от 5 години или до 100 000 км. Участник предложил по-кратък гаранционен срок няма да бъде допуснат до оценка и съответно ще бъде отстранен от участие.