*Образец № 3*

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на строеж: *„Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа ф.90 с.бориславци, община Маджарово, област Хасково“***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование на участника: | |  |
| Административни данни | Седалище адрес на управление |  |
| БУЛСТАТ/ЕИК |  |
| Лице, представляващо участника |  |
| Длъжностно качество |  |

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

С настоящото представяме следното Ценово предложение за участие в обществената поръчка с предмет: **Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на строеж: *„Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа ф.90 с.бориславци, община Маджарово, област Хасково“***

**1.** Съгласни сме максималната стойност на договора да не надвишава сумата от **500000.00лв. (петстотин хиляди). без ДДС.**

**2.** Предлагаме следните единични цени за видове СМР, в които са включени всички разходи и печалби:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ на поз.** | **Видове строителни работи** | **Ед. мярка** | **Ед. цена в лв. без ДДС** |
| 1 | Рязане на асфалтова настилка | m |  |
| 2 | Разваляне на асфалтова настилка | m2 |  |
| 3 | Възстановяване на асфалтова настилка от неплътен асфалтобетон с обща дебелини по 6 см. | тон |  |
| 4 | Възстановяване на асфалтова настилка от неплътен асфалтобетон с обща дебелини по 4 см. | тон |  |
| 5 | Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка | m3 |  |
| 6 | Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см | m3 |  |
| 7 | Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие | m3 |  |
| 8 | Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви | m3 |  |
| 9 | Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви | m3 |  |
| 10 | Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни почви | m3 |  |
| 11 | Натоварване с багер на земни почви | m3 |  |
| 12 | Транспорт със самосвал на земни почви до депо - до 5км. | m3 |  |
| 13 | Разриване на земни маси на депо | m3 |  |
| 14 | Натоварване с багер строителни отпадъци | m3 |  |
| 15 | Транспорт на строителни отпадъци - до 50 км. | m3 |  |
| 16 | Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане | m3 |  |
| 17 | Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане | m3 |  |
| 18 | Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm | m3 |  |
| 19 | Водочерпене с помпа | мсм |  |
|  | МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп | m |  |
| 21 | Доставка и монтаж на тройник гладък 90/90 , ПЕВП | бр. |  |
| 22 | Доставка и монтаж на дъга гладка , 30 ⁰ , ф 90 ПЕВП | бр. |  |
| 23 | Доставка и монтаж на дъга гладка , 45 ⁰ , ф 90 ПЕВП | бр. |  |
| 24 | Доставка и монтаж на дъга гладка , 90 ⁰ , ф 90 ПЕВП | бр. |  |
| 25 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект | бр. |  |
| 26 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП | бр. |  |
| 27 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80 | бр. |  |
| 28 | Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф 80 | бр. |  |
| 29 | Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента | m |  |
| 30 | Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници | m |  |
| 31 | Дезинфекция на водопровода | m |  |
| 32 | Изпитване на водопровода | m |  |
| 33 | Изготвяне на Технически проект | бр |  |
| 34 | Осъществяване на авторски надзор на обекта | Бр. |  |

***Забележка:*** *Всички суми трябва да бъдат закръглени най-много до втория знак след десетичната запетая.*

2.1.Предлагаме цена за изготвяне на Технически проект за обект„Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа ф.90 с.бориславци, община Маджарово, област Хасково“- …………………..лева без ДДС.

2.2.Предлагаме цена за осъществяване на авторски надзор на обект„Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа ф.90 с.бориславци, община Маджарово, област Хасково“- …………………..лева без ДДС.

**3**.Съгласни сме с посочените от Възложителя срок и начин на разплащане, а именно:

**3.1.** без авансово плащане

**3.2.** Изпълнителят има право на междинни плащания по договора, които се извършват на база действително извършени видове и количества СМР умножени по предложените в Ценовото предложение единични цени. Междинните плащанията се извършват в срок до 30 календарни дни след подписване на счетоводни и други документи, удостоверяващи извършената работа.

**ДАТА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(име и фамилия)